

Zał. nr 2 do umowy

**Procedura odbioru biomasy**

1. Przed rozpoczęciem ważenia na wadze należy odsłonić górną część skrzyni ładunkowej.
2. Samochód z biomasą winien wjechać na wagę samochodową, kierowca powinien opuścić kabinę  
   i udać się do okienka pomieszczenia obsługi wagi.
3. Następuje zważenie samochodu z biomasą – waga brutto.
4. Kolejno pracownik wyznaczony przez Zamawiającego dokona obmiaru objętości biomasy w skrzyni ładunkowej samochodu.
5. Kierowca powinien podjechać do miejsca rozładunku biomasy wskazanego przez pracownika Zamawiającego.
6. Po rozładunku biomasy przeszkolony pracownik Zamawiającego dokonuje poboru próby biomasy celem weryfikacji wstępnej parametrów jakościowych oraz późniejszej analizy laboratoryjnej.
7. Pobrana próba jest dzielona na trzy części, gdzie jedną zatrzymuje Zamawiający, drugą otrzymuje Wykonawca a trzecia stanowi próbę „rozjemczą”, która jest plombowana i przechowywana u Zamawiającego przez okres 7 dni kalendarzowych, w którym to czasie Wykonawcy przysługuje prawo do ustosunkowania się do ewentualnie zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji.
8. Zamawiający w czasie do 3 dni roboczych przedstawi wyniki badań laboratoryjnych służących do określenia kwoty należnej za dostarczoną zrębkę drzewną. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wyników jest zobowiązanych do ich akceptacji lub odmowy akceptacji. Brak reakcji w tym czasie rozumiane jest jako akceptacja wyników badań laboratoryjnych. W przypadku odmowy akceptacji wyników badań Zamawiający wyśle próbę „rozjemczą” do zewnętrznego niezależnego laboratorium (uzgodnionego z Wykonawcą) celem weryfikacji paramentów jakościowych. Zamawiający pokrywa koszty badań w przypadku wyników badań potwierdzających odpowiednią jakość towaru dostarczonego przez Wykonawcę, natomiast Wykonawca pokrywa koszty badań w przypadku wyników badań nie potwierdzających jakości towaru dostarczonego przez Wykonawcę. Wynik badań potwierdzające rację Zamawiającego uznaje się, gdy różnica wyników laboratorium zakładowego MPEC oraz laboratorium zewnętrznego będzie mieściła się w sumarycznej niepewności dla obydwóch wyników wskazanych w raportach badań. W przypadku różnicy większej od sumarycznej niepewności dla obydwóch wyników racja jest po stronie Wykonawcy. W przypadku trzech potwierdzonych racji Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
9. Kierowca powinien poczekać na zakończenie wstępnej weryfikacji parametrów biomasy i decyzję   
   o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia biomasy.
10. W przypadku przyjęcia biomasy kierowca powinien wjechać na wagę, opuścić kabinę i udać się   
    do okienka pomieszczenia obsługi wag, celem stwierdzenia masy pustego samochodu – waga tara.
11. Sporządzany jest dokument potwierdzający przyjęcie biomasy, składający się z kwitu wagowego zawierającego informację o masie paliwa oraz jego objętości oraz protokołu odbioru biomasy   
    z odpowiednim wpisem dotyczącym parametrów jakościowych po badaniu wstępnym.
12. Kierowca po otrzymaniu kopii dokumentu stwierdzającego ilość biomasy (kwit wagowy) może odjechać ze stanowiska wagowego.
13. Dokumenty z odbioru dostawy biomasy razem z raportem badań są podstawą do rozliczania.