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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), przeprowadzanego bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sącz
ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:
[bookmark: _Hlk189131361]
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 23 
w Nowym Sączu                   
Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie www.mpecns.pl 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2026 r. o godz. 12.00  
Otwarcie ofert 13 sierpnia 2026 r. o godz. 12:30
[bookmark: _Hlk60733744]
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów 
w technologii preizolowanej, a także jego wykonanie w terenie wraz z ułożeniem kanalizacji teletechnicznej 4x RHDPE 40mm, a także odtworzeniem terenu (w systemie: „zaprojektuj + wybuduj”) na terenie działek nr 1/1, 30/24, 15/8 obr. ewid.  0103 przy ul. Jana Pawła w Nowym Sączu.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 w technologii rur preizolowanych wysokich parametrów (całkowita długość przyłącza L≈ 2 x 70,0m), zgodnie 
z zał. graficznym – Koncepcja trasy przyłącza ciepłowniczego (zał. nr 2 do SIWZ – PZT).
CPV Główny przedmiot zamówienia:
CPV 71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów
CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
Przedmioty dodatkowe:  
CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
CPV 45232140-5 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
CPV 45231112-3 – Instalacja rurociągów
CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45262680-1 – Spawanie

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie minimalnych standardów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SIWZ dokumentach uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania przyłącza ciepłowniczego w jednym systemie technologicznym, uwzględniając technologie zastosowane w istniejącej infrastrukturze. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin rękojmi i gwarancji wynosi:
· na roboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu – 5 lat,
· na technologię przyłącza ciepłowniczego (system) – 10 lat,
[bookmark: _Hlk95803609]licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium nie jest wymagane.

Termin realizacji zamówienia:
[bookmark: _Hlk98846794][bookmark: _Hlk236131337]Odbiór przez Zamawiającego zatwierdzonego projektu budowlanego (tj. PZT, PAB, PT) – 
do 09 października 2026r.
Rozpoczęcie robót budowlanych –  od 12 października 2026 r.*
Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w zakresie robót technologicznych bez odtworzeń terenu:                            do 06 listopada 2026 r.
Wykonanie całości przedmiotu umowy: do 17 listopada 2026 r.
Odbiór końcowy – przekazanie przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania) – zgodnie z zapisami umowy w tym zakresie.
[bookmark: _Hlk236131434]*  Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane przed wyznaczonym terminem, jeśli przekaże Zamawiającemu zatwierdzony projekt budowlany (PZT, PAB, PT) ze wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi i uzgodni termin rozpoczęcia praz z MPEC. 
O wykonaniu powyższych czynności Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego  drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt
Ogłoszenie, SIWZ i załączniki – pobierz załączniki.
zał. nr 1 	– 	PFU (także jako zał. nr 1 do umowy),
zał. nr 2	–	Załącznik graficzny pn. „Koncepcja trasy przyłącza ciepłowniczego”,
zał. nr 3	–  	Wzór umowy,
zał. nr 4	–  	Oświadczenie o dysponowaniu osobami,
zał. nr 5	–  	Wykaz wykonanych robót,
zał. nr 6 	–  	Oświadczenie o polisie OC,
zał. nr 7	–	Formularz „Oferta”,
[bookmark: _Hlk15471883]zał. nr 8	–  	Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 3 do umowy),
zał. nr 9	–  	Informacja RODO,
zał. nr 10	–	Instrukcja spawania,
zał. nr 11       – 	Instrukcja wykonywania zleconych podwykonawcom prac spawalniczych
zał. nr 12      -   „Instrukcja wewnętrzna - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci 
                            ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”.
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